**Администрация Крутоярского сельсовета**

 **ПАМЯТКА**

 **О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЬЕ**

 Бытовые пожары – очень опасны, гибнут люди и жилье.

 Причины пожара:

 - неосторожное обращение с огнем, курение, детская шалость.

 - эксплуатация электрооборудования неисправная изоляция, использование кустарных

 электроприборов;

 - нарушение правил пользования печей;

 - гибель человека, чаще всего при алкогольном опьянении.

**Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий для Вас и жителей соседних домов, квартир.**

1. **Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:**

- не курите в постели, в сараях, на чердаках, в гараже. Тщательно тушите сигареты, не бросайте их потушенными;

- не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков;

- не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, очагов, проведения пожароопасных работ;

- не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками;

- не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п.

 **2. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:**

- проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчетчика и иных аппаратов

 защиты, при необходимости устанавливайте калиброванные плавкие вставки. Не

 допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет

 сечение проводов;

 - не используйте кустарные (самодельные) нагревательные приборы.

 - не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненных из разных металлов

 (медь - алюминий). Не эксплуатируйте временные проводки;

 - не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не

 закрывайте электропроводку обоями, коврами;

 **3**. **Периодически проверяйте печи. Отремонтируйте их до начала отопительного сезона:**

 - проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5

 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий;

 - проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим

 конструкциям, не менее 0,5 метра от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее

 0,32 метра;

 - своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

 - проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на

 полу прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра

 - побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы

 - периодически очищайте дымоходы и печи от сажи – не реже одного раза в три месяца –

 высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.

**При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

 - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним

 детям;

 - располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

 - применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВП И ГЖ;-

 - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

 - устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые материалы;

 - перекаливать печи;

 - устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям

 пожарной безопасности. При установке печей заводского изготовления строго следуйте

 инструкциям изготовителя.

------------------------------------------ линия отреза ---------------------------------------------------------

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года. Проведения разъяснительной работы о последствиях пожаров, мерах пожарной безопасности и действиях в случае причинах**

**пожара с домовладельцами, ответственными квартиросъемщиками, проживающих по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4. Не храните баллоны с горючимим газами в индивидуальных жилых домах, квартирах.**

 Не эксплуатируйте газовые приборы при утечке газа и не проверяйте герметичность

 соединений с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи и т.п.)

**5. Соблюдайте требования пожарной безопасности в индивидуальных гаражах:**

 - не производите пожароопасные работы и промывку деталей с использованием

 ЛВЖ и ГЖ;

- не держите транспортные средства с подтеканием горючего и масла, с открытыми горловинами баков;

 - не подзаряжайте аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

- не подогревайте двигатели открытым огнем и не пользуйтесь им для освещения гаража;

- не храните мебель, предметы домашнего обихода из горючих материалов и т.п.

- не храните более 20 литров топлива и более 5 литров масла.

**6. Соблюдайте противопожарные требования на участках, прилегающих к жилым домам:**

 - не производите самовольное (без согласований) строительство, в том числе на приусадебных участках;

- не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения материалов транспорта;

- участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам своевременно очищайте от горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- не складируйте сено и другие горючие материалы на чердаках, а также ближе 15 метров

от строений;

- установите рядом с домом бочку с водой или приобретите огнетушитель.

**7. Не устанавливайте дополнительные двери и не изменяйте направления открывания дверей** из квартир в коридор или на улицу, если это препятствует сводной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир.

**Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара:**

- не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, необходимые для спасения;

- немедленно сообщите о пожаре по телефону «01». Если нет телефона, и вы не можете выйти из дома квартиры, криками; «Пожар» привлеките внимание прохожих;

-если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Тлеющий матрас унести и залить водой, вспыхнувшее на сковородке масло просто прикрыть крышкой и т.п. Не тушите электроприборы водой, не отключив их от сети;

- если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение, по возможности отключив электричество, газ и помогите выйти другим. Закройте дверь, но не на замок. Предупредите о пожаре соседей;

 - если не возможно выйти из помещения из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идет дым;

- при задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна – приток кислорода сделает пламя еще сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и дышать через нее. Не прыгайте из окна, если оно выше третьего этажа. Рекомендуем установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели, они своевременно оповестят Вас о пожаре, если спите – разбудят, и сохранят жизнь Вам и семье.

 **В случае пожара звонить: 8-950-409-27-54 или 101**

 **Муниципальный пожарный пост в с. Крутояр**

**С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье ознакомлены:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**